<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>HRXD</text>
<text>RST</text>
<text>HTXD</text>
<text>CTS</text>
<text>RTS</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>Xduino</text>
<text>SWserial</text>
<text>A6_RXD</text>
<text>A6_TXD</text>
<text>5V</text>
<text>A6 GPRS/GSM Shield v1.0</text>
<text>www.elecrow.com</text>
<text>GND</text>
<text>SIM Card Holder</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="0" x2="66.04" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="68.58" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="5.08" x2="68.58" y2="37.846" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="37.846" x2="66.04" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.386" x2="66.04" y2="51.816" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="51.816" x2="64.516" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.516" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>5V</text>
<text>3V3</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>6</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Discrete">
<packages>
<package name="SOT23@1">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;0402&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0402">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="2P-SMD-1.78X1.27">
</package>
<package name="L0402">
</package>
<package name="MIC-4015">
</package>
<package name="AVX_D">
</package>
<package name="SMB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CPT_SMD">
<packages>
<package name="BTN_5.0_RST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTER">
<packages>
<package name="CK_2X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="2X5P-2.54-LEADED">
</package>
<package name="SMA-TO-IPX">
</package>
<package name="4P-U-FL">
</package>
<package name="MICROSIM">
</package>
<package name="2P-2.54-65/35MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="template">
<packages>
<package name="8P-3.5-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ELECROW">
<packages>
<package name="ELECROW_NRW_6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ljb">
<packages>
<package name="SHILED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC">
<packages>
<package name="A6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ICs_v54">
<packages>
<package name="TO-263">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C20" library="Discrete" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="Discrete" package="C0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="Discrete" package="C0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="Discrete" package="C0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="Discrete" package="C0402" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="Discrete" package="C0402" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="Discrete" package="C0402" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="Discrete" package="C0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J7" library="CONNECTER" package="CK_2X3" value="CK_2X3_DD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Discrete" package="R0603" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Connector" package="2X5P-2.54-LEADED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PON" library="CPT_SMD" package="BTN_5.0_RST" value="BOTTON_1_DP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="logo" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value="LOGO-OSHW-FILLX0200-NT"/>
<element name="ANT1" library="Connector" package="SMA-TO-IPX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="Discrete" package="C0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="template" package="8P-3.5-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="ELECROW" package="ELECROW_NRW_6" value=""/>
<element name="R25" library="Discrete" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="Discrete" package="C0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="Discrete" package="C0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GSM" library="Connector" package="4P-U-FL" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Connector" package="MICROSIM" value="MICROSIM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="ljb" package="SHILED" value="UNO-SHILED"/>
<element name="R30" library="Discrete" package="R0603" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="Discrete" package="R0603" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="IC" package="A6" value="A6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="Discrete" package="SOT23@1" value="BSN20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="Discrete" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Discrete" package="R0603" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="Discrete" package="L0402" value="68nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="Discrete" package="L0402" value="68nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="Discrete" package="L0402" value="1800R100mA/磁珠">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="Discrete" package="L0402" value="1800R100mA/磁珠">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REC" library="Connector" package="2P-2.54-65/35MIL" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC" library="Discrete" package="MIC-4015" value="MIC-4015">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POFF" library="CPT_SMD" package="BTN_5.0_RST" value="BOTTON_1_DP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="Discrete" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete" package="AVX_D" value="220uf/16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Discrete" package="AVX_D" value="470u/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ICs_v54" package="TO-263" value="MIC29302'BU'">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="Discrete" package="D0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Discrete" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Discrete" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Discrete" package="R0603" value="43K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Discrete" package="R0603" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Discrete" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="Discrete" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="Discrete" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="Discrete" package="SMB" value="SS54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="Discrete" package="SMB" value="SS54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="GSM" pad="GND3"/>
<contactref element="GSM" pad="GND2"/>
<contactref element="GSM" pad="GND1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="U3" pad="25"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="18"/>
<contactref element="U5" pad="22"/>
<contactref element="U5" pad="25"/>
<contactref element="U5" pad="28"/>
<contactref element="U5" pad="39"/>
<contactref element="U5" pad="40"/>
<contactref element="U5" pad="34"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="36"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="TAB"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="SIM_DATA">
<contactref element="U5" pad="17"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SIM_CLK">
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIM_RST">
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="POFF" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="PWRKEY">
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="PON" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="STXD">
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SRXD">
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MRXD">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MTXD">
<contactref element="J7" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
<contactref element="ANT1" pad="4"/>
<contactref element="ANT1" pad="3"/>
<contactref element="ANT1" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXT_VIN">
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="D5" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U3" pad="26"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="GSM" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UART_CTS">
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UART_RTS">
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VSIM">
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MIC-">
<contactref element="U5" pad="19"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MIC+">
<contactref element="U5" pad="20"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MIC2_P">
<contactref element="U5" pad="21"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EAR_L">
<contactref element="U5" pad="23"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EAR_R">
<contactref element="U5" pad="24"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="REC+">
<contactref element="U5" pad="26"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REC-">
<contactref element="U5" pad="27"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HST_RXD">
<contactref element="U5" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HST_TXD">
<contactref element="U5" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GSM_RF">
<contactref element="U5" pad="35"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC4.0">
<contactref element="U5" pad="42"/>
<contactref element="U5" pad="41"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U5" pad="31"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U5" pad="30"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART_RXD">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="UART_TXD">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PON" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="REC" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="REC" pad="2"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="POFF" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PWR" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
