<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-6.35" x2="6.35" y2="0" width="0" layer="20" curve="89.998195"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="0" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="89.998195"/>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="-6.35" y2="0" width="0" layer="20" curve="89.998195"/>
<wire x1="-6.35" y1="0" x2="0" y2="-6.35" width="0" layer="20" curve="89.998195"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>v1</text>
<text>ad</text>
<text>af</text>
<text>r</text>
<text>uit</text>
<text>!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="SO08-SKINNYPADS">
</package>
<package name="RGBLED5050">
</package>
<package name="SEWINGTAP_0.5">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="1.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="DATA_OUTPUT" library="adafruit" package="SEWINGTAP_0.5" value="SEWTAP0.5IN"/>
<element name="GND" library="adafruit" package="SEWINGTAP_0.5" value="SEWTAP0.5IN"/>
<element name="VDD" library="adafruit" package="SEWINGTAP_0.5" value="SEWTAP0.5IN"/>
<element name="DATA_INPUT" library="adafruit" package="SEWINGTAP_0.5" value="SEWTAP0.5IN"/>
<element name="IC2" library="adafruit" package="SO08-SKINNYPADS" value="WS2811-SOP8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TAP"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="VDD" pad="TAP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="DATA_INPUT" pad="TAP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="DATA_OUTPUT" pad="TAP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
